**Domanda 1**

Considerando il processore MIPS64 e l’architettura descritta in seguito:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + Integer ALU: 1 clock cycle   + Data memory: 1 clock cycle   + FP multiplier unit: pipelined 8 stages | * + FP arithmetic unit: pipelined 4 stages   + FP divider unit: not pipelined unit that requires 8 clock cycles   + branch delay slot: 1 clock cycle, and the branch delay slot disabled | * + forwarding enabled   + it is possible to complete instruction EXE stage in an out-of-order fashion. |

Usando il frammento di codice riportato, si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock e si completi la seguente tabella.

; for (i = 0; i < 100; i++) {

; v4[i] = (v1[i] \* v2[i]) / v3[i];

; v5[i] = v1[i]\* v3[i]; }

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| .data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values”  …  V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  | F | D | s | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  | F | s | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| div.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | s | s | s | s | s | s | / | / | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | s | s | s | s | s | D | E | s | s | s | s | s | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f5,f1,f3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | s | s | s | s | s | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | s | s | s | s | s | s | S | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddi r2,r2,-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | s | s | s | s | s | s | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  | 1 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | D | E | M | W |  |  |  |  | 2 |
| Halt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 6+100\*27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 2706 |

**Domanda 2**

Considerando il programma precedente, calcolare la miss prediction ratio per i seguenti casi:

* + - 1. processore con predittore di salti statico di tipo always taken
      2. processore con predittore di salti statico di tipo always not taken
      3. processore con predittore di salti dinamico di tipo BHT di 2-bit con 1024 linee, con tutti i predittori inizializzati a 0. (3 misprediction, ovvero da 0 a 1 nel primo T, da 1 a 2 nel secondo T e da 3 a 2 nell’ultimo NT) 🡪3/100 = 3%

**Domanda 3**

Considerando il processore e il programma riportati nella prima domanda, si ottimizzi il programma utilizzando tutte le strategie di ottimizzazione statica inclusa l’abilitazione del branch delay slot.

Si riporti il nuovo codice e si calcoli il tempo di esecuzione dell’intero programma in colpi di clock.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clock cycles |
| V1: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2: .double “100 values” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3: .double “100 values”  …  V5: .double “100 zeros” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .text |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| main: daddui r1,r0,0 | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| daddui r2,r0,100 |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| loop: l.d f1,v1(r1) |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| l.d f2,v2(r1) |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f4,f1,f2 |  |  |  |  |  | F | D | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| l.d f3,v3(r1) |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| mul.d f5,f1,f3 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| l.d f6,v1(r1+8) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| l.d f7,v2(r1+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| l.d f8,v3(r1+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| daddi r2,r2,-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| s.d f5,v5(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | s | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f4,f4,f3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | s | / | / | / | / | / | / | / | / | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| s.d f4,v4(r1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | D | E | s | s | s | s | s | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f9,f6,f7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| mul.d f10,f6,f8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| daddui r1,r1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| s.d f10,v5(r1-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | s | s | s | s | s | S | M | W |  |  |  |  |  |  | 1 |
| div.d f9,f9,f8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | s | s | s | s | / | / | / | / | / | / | / | / | M | W | 6 |
| bnez r2,loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | s | s | s | s | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  | 0 |
| s.d f9,v4(r1-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | E | s | s | s | s | s | S | M | W 1 |
| HALT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 |
| TOTAL |  |  |  | 6+31\*50=1556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Domanda 3**

Considerando il programma ottimizzato della domanda precedente, che benefici si potrebbero trarre dall’introduzione di un’unità di divisione floating point pipelined di 8 stages?

UN CAZZO DI NIENTE

Introducendo una unita di divisione pipeline da 8 stages , per come ho strutturato il programma si eviterebbero li stalli sulal div f9,f9,f8 poiché non dovrebbe attendere che la prima div sia finita, ma potrebbe già partire. In totale si risparmierebbero 2 colpi di clock ad ogni loop.